9 mang con -> Mượn 4 bits

1001 0000

172.16.144.0

100 host: 172.16.144.0/25

172.16.144.1 – 172.16.144.126

Subnet mask: 255.255.255.128

80: 172.16.144.128/25

172.16.144.129 – 172.16.144.254

Subnet mask: 255.255.255.128

50: 172.16.145.0/26

172.16.145.1 – 172.16.145.62

Subnet mask: 255.255.255.192

25: 172.16.145.64/27

172.16.145.65 – 172.16.145.94

Subnet mask: 255.255.255.224

6: 172.16.145.96/29

172.16.145.97 – 172.16.145.102

172.16.145.98 ;99; 100 (01, 02, 03)

Subnet mask: 255.255.255.248

2: 172.16.145.104/30 (R1)

172.16.145.105 – 172.16.145.106

2: 172.16.145.108/30 (R2)

172.16.145.109 – 172.16.145.110

2: 172.16.145.112/30 (R3)

172.16.145.113 – 172.16.145.114

2: 172.16.145.116/30 (R4)

172.16.145.117 – 172.16.145.118

(2 hosts sn: 255.255.255.252)